**ProStructures Connect Edition Update 6及以上中文版本安装文档**

软件安装环境最低配置和推荐配置要求

**中央处理器 ：**Intel® 或 AMD® 处理器 1.0 GHz 或更高. ProStructures不能运行在不支持SSE2的CPU环境下.

**操作系统：**Windows 10 (64位) 企业版

**内存 ：**最小4 GB，推荐16 GB. 越大的内存软件运行越流畅，特别是当处理大模型.

**硬盘 ：**25GB 自由空间(包括16 GB完整安装需要的空间)

**显卡：**有关 DirectX 驱动程序的最新信息,请参阅显卡制造商. 最小512 MB显存推荐更高. 如果找不到 DirectX 支持的显卡或显存不足.


ProStructures 会尝试使用虚拟显存. 为获得最佳性能，图形显示颜色深度应设置为 24 位或更高.


**显示器分辨率：**1024X768或更高

**微软插件：**Microsoft .NET Framework 4.6.2/Microsoft Visual Basic for Applications core/Microsoft Visual Basic for Applications localized



**网络及IE浏览器：**本机可以正常连接互联网，并已安装微软IE浏览器，版本为v11.0或更高.

ProStructures Connect Edition Update 6及以上中文版本离线安装包安装步骤



1. 解压离线安装包后双击文件夹中的**Setup\_ProStructuresx64\_10.06.01.059\_zh-CN\_Full.exe**可执行文件，安装程序提示初始化安装**Initializing setup** 对话框;






1. 在安装对话框中，首先点击右上角**配置Configure**，然后指定应用程序安装位置的**应用程序路径**，建议默认路径安装，点击右下角**下一页Next**；


1. 指定配置的**随附的配置Delivered Configuration**路径，建议默认路径安装，点击右下角**下一页Next；**确认**特征**列表中的所有选项均已勾选，点击右下角**下一页Next**;


1. 确认**数据集Datasets**列表中的所有选项均已勾选，点击**完成Done**，勾选对话框左下角的**我接受最终用户许可协议I accept End User License Agreement**，点击右下角**安装Install**，后，系统提示是否安装，点击**是Yes**开始安装；注意：请不要勾选**Bentley LumenRT CONNECT Edition - Update 14**和**iTwin Analytical Synchronizer CONNECT Edition**两个可选安装项，后续需要可单独安装。



1. 点击**完成Finish**，完成安装;




1. 桌面出现四个ProStructures快捷方式，ProStructures CE安装成功！





1. 如果安装的主程序为英文版本，请继续安装中文语言包**Setup\_ProStructuresx64\_10.06.01.059\_zh-CN\_LangPack.exe**，双击安装即可；（如果上一步安装的为中文版主程序时，请忽略此步）
2. 输入ProStructures正版授权关联的用户邮箱地址和密码登录**Connection Client**。如果暂时无正版软件授权，可以点击底部New User? Register Now注册一个免费的邮箱和密码，成功登陆后，软件可以免费试用7天。（奔特力最新软件使用license授权方式为CONNECT License方式，必须连接互联网通过邮箱登陆获取授权，获取方式教程：<https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39755/06-connect-licensing>）如果初始未成功登录**Connection Client**，软件将提示**No Entitlement**无权使用软件，直接强制退出软件。登陆成功后如果间断未登录**Connection Client**，软件将提示**Sign In**重新登陆**Connection Client**或**Continue**继续离线使用，离线使用将在7天后过期。

1. 双击桌面**ProStructures CONNECT Edition**快捷方式，启动软件。设置工作空间为**China**，工作集为**ExampleCN**，点击**新建文件**＋在默认的Dgn目录下新建一个名为ps的模型文件，点击**Save**保存并打开新建的文件。



1. 第一次打开程序时，提示用户选择授权类型，**ProStructures**是既包含钢结构也包含钢筋混凝土功能的完整授权；**ProSteel**和**ProConcrete**是只包含钢结构和钢筋混凝土功能的授权，根据实际购买情况，自行选择。后期修改授权类型可以点击**文件**-**设置**-**配置**-**设置许可证**重新进入对话框设置。

1. 软件成功打开，安装工作结束！